
郴州日报社高斯Magnum4Ⅱ三塔一折轮转印刷机
机械部分维修项目竞争性磋商文件
















采购人：郴州日报社
编制日期：2026年9月


目录

第一章 竞争性磋商公告
第二章 供应商须知
第三章 采购服务需求及技术标准
第四章 综合评分评审办法
第五章 合同主要条款
第六章 磋商响应文件格式














第一章 竞争性磋商公告
一、项目基本情况 
1. 项目名称：郴州日报社高斯Magnum4 Ⅱ轮转印刷机维修项目
2. 采购方式：竞争性磋商
3. 项目地点：郴州市苏仙北路42号郴州日报社印刷厂
4. 资金来源：单位自筹资金
5. 项目概况：对报社现有高斯Magnum4 Ⅱ轮转印刷机机械部分进行全面故障排查、整机检测、对老化及损坏零部件进行维修与更换，机器中心线复位、整机套印精度校正，各印刷组水墨胶辊压力、印版滚筒压力、橡皮滚筒压力的调整，纸架张力、制动维修复原，折页机技改、检修，整机清洁保养、设备调试试运行等全套维修服务。
6. 最高限价：本次采购采取分项限价和总价限额。
第一项：维修工时费、配件加工费及机器中心线的检测和复位的工时费总额不超过 8.5 万元；滚筒偏心套存在磨损的，采取修复方式，修复费用包干在第一项内，不单独计取费用。
第二项：滚筒轴承如需更换，轴承为原厂产品或同等质量认证合格配件，单个轴承单价不超过 2600 元 / 个，按实际更换合格数量结算，本项费用总额不超过 6.5 万元。
第三项：折页机技改项目：①折页机吊针孔改造，机器原吊针孔为 8 毫米左右，改造后吊针孔不超过 5 毫米；②折页机改造无胶条装置，改造后保证纸路变化可随意切换；改造总费用不超过 2.5 万元。
以上三项合计最高总限额为17.5 万元，供应商交通费、住宿费自行承担。供应商最终报价超出本项目总最高限价的，作无效响应处理。
二、供应商资格条件 
1. 供应商须为在中华人民共和国境内依法注册、具有独立承担民事责任能力的独立法人企业，营业执照经营范围包含印刷设备维修、机械设备维修等相关内容。
2. 供应商具备轮转印刷机维修相关服务经验，近三年具有同类报业轮转印刷机维修服务业绩，能够熟练处理高斯系列轮转印刷机常见故障、整机调试与保养工作。
3. 具备固定的专业维修技术团队、专业维修工具及检测设备，可提供合规原厂或同等质量替代配件，具备完善的售后服务及应急抢修能力。
4. 本项目不接受联合体投标、不允许分包转包。
三、报名及文件获取 
1. 报名时间：2026年9月22日—2026年10月9日17:00
2. 报名地点：郴州市苏仙北路42号郴州日报社101办公室
3. 获取方式：现场审核资料通过后领取本磋商文件全套资料
4、 响应文件递交 
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]1.响应文件递交截止时间：2026 年10月14日17:00时；磋商会议时间：另行通知
2.递交地点：郴州日报社会议室
3.逾期送达或者未按要求密封的响应文件，采购人予以拒收。
五、联系方式 
联系人：廖军
办公电话：0735-2882373
手机：13507358006
第二章 供应商须知
1.采购原则 
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]本次采购遵循公开、公平、公正、诚实信用、择优选择原则，采用竞争性磋商、多轮沟通、最终一次报价、综合评分法确定成交单位。
本项目磋商小组由 3 人及以上单数组成，其中评审专家不少于小组成员三分之二，按相关规定选取；磋商小组独立开展评审工作。
2.费用承担 
供应商参与本次磋商产生的所有人工、交通、资料制作、现场踏勘等全部费用，均由供应商自行承担，采购人不承担任何费用。
[bookmark: OLE_LINK48]3.响应文件要求 
3.1 响应文件：正本 1 份、副本 2 份，纸质装订、密封包装，封面加盖单位公章，骑缝加盖单位公章。
3.2 文件内容清晰、完整、无涂改、无缺页，所有复印件均须加盖单位公章。
3.3 逾期递交、未密封、资料不全的响应文件一律拒收，按无效响应处理。
4.报价说明 
4.1 本项目报价需分项报价，报价包含人工费、检测费、配件修复费、配件购置费、调试费、运输费、增值税及其他全部税费、质保售后、应急服务、垃圾清运等完成本项目全部工作的所有费用；成交后除合同约定据实结算的轴承费用外，采购人不再支付任何其他新增费用。
4.2 总报价高于项目最高总限价的，直接作无效响应处理。
4.3 评审小组认为供应商报价为恶意低价、明显低于成本价且不能合理说明的，有权作无效报价处理。
5.磋商流程 
5.1 资格审查：审核供应商资质、资料、踏勘情况，剔除不合格供应商。
5.2 技术磋商：磋商小组与合格供应商逐一磋商维修方案、施工工艺、配件标准、工期、质保、生产保障措施，供应商可根据磋商情况优化技术方案。
5.3 磋商结束后，所有合格供应商统一提交最终一次性报价。
5.4 磋商小组综合打分，按得分由高至低排序，推荐前 3 名作为成交候选人。总分排名第一的为第一成交候选人。
补充：提交有效响应文件的供应商不足 3 家的，本次磋商终止，重新组织采购；重新组织采购后有效供应商仍不足 3 家的，报单位主管部门审批后可依法采取其他采购方式。
6.工期要求 
合同签订之日起30个日历天内全部维修、整改、调试、验收合格，交付正常使用。
7.质保要求 
7.1 整体项目质保期不少于 12 个月；项目中更换的配件质保期不少于 12 个月。
7.2 质保期内因维修质量、配件质量发生同类故障，成交供应商提供免费维修、免费更换配件服务。
7.3 质保期内提供 24 小时技术咨询服务；郴州市城区范围内设备故障，供应商须 4 小时内到场处置，24 小时内完成故障修复。
8.其他说明 
8.1 本项目不收取磋商保证金、报名费、踏勘费。
8.2 所有申报资料必须真实有效。经查实供应商提供虚假资料的，取消其参选或成交资格；涉嫌违法违规的，将线索移送财政、市场监管等主管部门依法处理。

第三章 采购服务需求及技术标准

一、服务范围
1. 整机全面体检：传动系统、滚筒系统、离合系统、张力系统、水路墨路、气路油路系统全方位故障排查。
2. 老化、磨损、损坏零部件检测、更换、校正。
3. 设备机械精度校正、套印精度调试、压力平衡调试、运行平稳度调试，机器中心线检测及复位。
4. 整机深度清洁、系统润滑、油路疏通。
5. 设备环保、安全生产隐患排查及合规整改。
6. 整机空载、负载试运行、量产测试，确保满足日报连续印刷生产标准。
二、技术质量标准
1. 严格按照轮转印刷机行业标准、设备原厂技术规范施工。
2. 维修后设备运行平稳、无抖动、无异响、无漏油漏电、无故障停机。
3. 印刷套印精准、版面清晰、无重影、无糊版、无偏色，满足党报印刷质量要求。
4. 设备产能、速度、稳定性达到日常出版生产负荷要求。
三、施工保障要求 
1. 施工须避开报纸出版高峰，制定错峰施工方案，不得影响正常出报。
2. 施工遵守安全生产规范，做好现场防护，杜绝安全事故；施工期间全部人身、财产安全责任由成交供应商承担。
3. 施工垃圾由成交供应商自行清理，保持车间整洁。
四、验收标准 
由郴州日报社采购小组、报社机关纪委、印刷厂技术部门联合组织验收。以高斯 Magnum4Ⅱ 原厂出厂检验标准作为参照基准，重点核查报纸实际印刷效果，包含四色套印、网点还原、输纸张力、纸路平稳、整机运行、设备满负荷负载运行情况；维修后设备各项性能指标达到原厂出厂检验标准的可量化技术参数要求。


第四章 综合评分评审办法（总分100分）
本次评审采用综合评分法，报价最低不必然成为成交候选人，综合得分最高的供应商排序优先。
1. 价格得分（20 分）
以所有有效最终报价中的最低报价为基准价。
价格得分 =（基准价 ÷ 供应商最终报价）×20
评审小组对报价合理性进行审查，剔除恶意低价、超高无效报价。
2. 技术实施方案（40 分）
2.1设备故障研判、整体维修思路、施工流程科学完善（0‑15 分）
  13‑15 分：研判精准，维修思路清晰，施工流程完整科学，完全适配本台设备现状；
  9‑12 分：研判较准确，方案可行，主要流程完整；
  5‑8 分：方案基本满足项目需要，部分环节不够细化；
  0‑4 分：方案存在重大缺项，可行性差。
2.2配件选用标准、质量保障、更换工艺规范（0‑10 分）
  8‑10 分：配件选型标准明确，质量管控、更换工艺完整严谨；
  5‑7 分：配件标准清晰，工艺方案基本可行；
  1‑4 分：配件及工艺内容简单粗略；
  0 分：无相关内容。
2.3错峰施工、保障报纸出版不停产预案完善可行（0‑10 分）
  8‑10 分：错峰施工安排周全，保障出版应急预案完整可落地；
  5‑7 分：有错峰及保障措施，预案基本可行；
  1‑4 分：措施简单，预案可操作性弱；
  0 分：无相关保障方案。
2.4设备调试、试运行、验收方案完整规范（0‑5 分）
  4‑5 分：调试、试运行、验收全流程方案完整，可量化考核；
  2‑3 分：有调试及验收安排，但细节不足；
  0‑1 分：方案简略。
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]3. 企业业绩与实力（30 分）
[bookmark: _GoBack]3.1近 3 年同类型轮转印刷机（高斯 Magnum 系列或同等档次轮转印刷机）维修有效业绩，每份有效业绩得3 分，最高 18 分；须提供合同关键页证明材料。
3.2专业技术人员配置、从业经验、团队保障能力（0‑12 分）
  9‑12 分：维修团队配置齐全，人员从业经验丰富，保障措施充分；
  5‑8 分：人员配置基本满足项目，有相应从业经验；
  1‑4 分：人员配置简单，保障能力一般；
  0 分：无法提供有效人员证明材料。
4.售后服务及质保承诺（10 分）
4.1质保服务承诺优于磋商文件标准、条款完善（0‑6 分）
  5‑6 分：质保承诺优于磋商文件要求，权责清晰完整；
  3‑4 分：完全响应文件质保要求；
  1‑2 分：部分响应质保要求；
  0 分：不满足文件质保底线。
4.2应急抢修响应机制、回访维护、终身技术支持完善（0‑4 分）
  3‑4 分：应急机制完善，回访、终身技术支持方案完整；
  1‑2 分：具备基础应急及售后安排；
  0 分：售后内容缺失。
成交原则
1. 按综合得分从高到低排序，推荐前 3 名为成交候选人；第一成交候选人放弃、不能签订合同的，采购人可依次与下一位成交候选人开展后续工作。
总分相同，报价低者优先；总分、报价均相同，技术实施方案评分高者优先。

第五章 合同主要条款
一、合同价款
本项目维修服务费包干，零配件更换及技改项目按实结算，包含全部人工、税费、调试、售后所有费用，施工期间无任何增项加价。
二、付款方式 
1.项目全部完工，经验收合格后，支付合同总价95%；
2.质保期满12个月，经采购人确认无遗留质量问题，一次性支付剩余 5% 质保金（不计利息）。
三、工期违约责任 
成交供应商未按合同约定工期完工的，每逾期 1 日历天，按合同总价 0.2% 向采购人支付违约金；违约金累计总额不超过合同总价款的 15%。逾期超过 15 日，采购人有权解除合同，并要求成交供应商赔偿实际损失，实际损失包括但不限于采购人临时委托印刷产生的费用、临时租用印刷设备费用、加急印刷费用、停刊损失及商誉损失等。
四、质量责任 
[bookmark: auto_fouce_15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: auto_fouce_13]维修质量不达标、配件以次充好、质保期内同一故障重复发生3次及以上或累计发生5次及以上同类故障的，采购人有权要求成交供应商无偿返工、扣除相应质保金，并追究相应违约责任；造成采购人经济损失的，供应商应当予以赔偿。供应商未在采购人要求的期限内完成返工的，采购人有权另行委托第三方开展维修工作，产生的全部费用由供应商承担，采购人有权从应付供应商的合同款或质保金中直接扣除，不足部分由供应商补足。 
成交供应商更换的配件应为原厂产品或符合约定的同等质量认证合格配件。更换配件不符合约定标准的，供应商应当无偿更换为符合要求的配件。
五、质保服务 
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK38]质保期 12 个月，质保期内免费维修、免费更换不合格配件，提供 24 小时技术响应，执行本文件第二章约定的到场及修复时限。
六、安全责任
项目实施全过程，成交供应商对施工现场安全生产负全部责任；施工过程发生人身伤害、财产损失，全部由成交供应商承担。
七、不可抗力
因不可抗力导致工期延误或部分不能履行的，受影响一方应当及时书面通知对方，并在合理期限提供证明，双方根据实际情况协商工期顺延或部分免责。
八、争议解决
合同履行发生争议，双方优先协商解决；协商不成，向采购人所在地人民法院提起诉讼。
九、其他
未尽事宜，双方另行签订补充协议；本合同履行同时参照《中华人民共和国民法典》相关规定执行, 合同自双方签字盖章之日起生效。

[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK47]第六章 磋商响应文件统一格式
（供应商严格按此顺序装订）
格式1：磋商响应函 
格式2：法定代表人身份证明 
格式3：授权委托书 
格式4：营业执照复印件 
格式5：现场踏勘记录表（双方签字盖章） 
格式6：企业信用无失信查询截图 
格式7：近三年同类业绩一览表及合同证明 
格式8：维修技术实施方案 
格式9：报价明细表（人工、配件、税费明细） 
格式10：售后服务及质保承诺书 
格式11：无重大违法记录声明书 
格式12：不转包、不分包承诺书 
格式13：供应商认为需要提供的其他资料
附件：磋商响应函（模板）
郴州日报社：
我单位已详细阅读本项目竞争性磋商文件，自愿参与本次磋商，完全响应磋商文件全部要求，承诺所提交全部资料真实、合法、有效。如成为成交供应商，我单位将严格按照磋商文件、响应文件及后续合同约定，保质、保量、按期完成本项目全部服务内容，承担相应全部责任。
供应商（单位盖章）：________________
法定代表人 / 授权代表（签字）：________
日期：2026 年  月  日
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